#目前可使用内核陀螺仪的驱动为paradise驱动 linyu驱动，自瞄模式在自瞄界面的打击部位顶上切换 使用内核陀螺仪最好开启单透模式 不会创建触摸点
#目前可以使用内核触摸的驱动为 linyu驱动 paradise驱动 twt驱动 Kma驱动（选择这几个驱动会自动开启内核触摸）
#linyu驱动和km驱动读取模式选择吗
1过检测/硬件读取 比较安全但是速度慢
2普通读取 兼容性比较强
3快速读取 和名字一样读取速度快，适合性能低的设备使用
