
●自瞄使用方法：

•触摸自瞄
触摸自瞄需要在实战中子弹打到敌人才后生效/特训岛是无效的
〔别忘了调节触摸位置/把触摸位置没有按键的地方〕

•陀螺仪自瞄
进入实战后打开即可/如果开枪重启则证明这个版本不适配你/请切换其它版本即可解决
〔陀螺仪推荐默认灵敏度调节到中/有效果后在根据自己机型慢慢调灵敏度〕

●版本介绍

•Ultra版的区别与使用
Ultra版并非传统需要刷驱动以及读取驱动的方式
Ultra版采用KPM嵌入式Linux读取无需依靠传统驱动
对于小白来说相对于官版～Ultra版的使用门槛更为复杂

如何使用Ultra版
首先你的设备RooT管理器要支持内核级模块（如AP面具与SukiSU）
基本操作步骤❶：下载Ultra版并把Ultra版里的文件解压到一个文件夹->然后打开root管理器->点击内核模块->右下角按钮->找到解压出来Ultra版并点进去在里面找到名为（Ultra核心程序.kpm）的文件->然后选择Ultra核心程序.kpm->然后选择加载（如加载没问题即可嵌入）
特别注意：当你嵌入核心程序后如遇到关机重启后核心程序就掉了情况那么就不要嵌入了 使用加载即可！ 加载就跟驱动一样 每次关机重启后重新加载下即可！

基本操作步骤❷：
然后就可以正常去启动Ultra版使用啦！

•官版区别
官版总共有两个版本一个云端版一个正式版
〔云端版相当于正式来说更加隐蔽更加安全〕

•云端版
优点：完美无痕/云端远程驱动
缺点：兼容性较差/不能做到完美兼容市面上全机型

•正式版
优点：兼容性高/基本适配市面上全机型
缺点：目前还没有做到完美无痕

•安全模式状态下
无视游戏常规一切检测/纯云端数据传输
·由于是采用纯云端导致本地无法建造触摸算法库/将从而导致自瞄失效及不可用

•触摸模式状态下
会在本地建造一个触摸算法库/从而自瞄AI算法生效
·但本地存在的触摸算法库存在一定的风险/所以在使用风险模式下需要适当的演戏

•陀螺仪模式状态下
直接调用系统陀螺仪而非HOOK游戏陀螺仪真正做到0风险
·陀螺仪无限依靠任何模块/请不要安装乱七八糟的什么传感器模块

●常见问题

•登录问题/无法登录卡密等情况/启动出现英文等疑难杂症
第一步：找到根目录里面的/data/adb/文件夹并点进去后划到最下面删除所有非文件夹的文件【注意是删除所有非文件夹的文件/而不是删除文件夹】【如果你不了解什么是文件跟文件夹那么最好去百度了解下/小心删错手机变转】
路径：/data/adb/
注意：删除卡密文件与设备文件的时候请三思而后行/不到万不得已请不要删除这两个文件
因为一旦删除你这张已使用的卡密就不能用了就成废卡了/只能重新买新卡使用

第二步：找到安卓目录（初始目录）划到最下面删除使用非文件夹的文件即可
路径：/storage/emulated/0/

第三步：找到根目录里的data文件夹点进去划到最下面删除使用非文件夹的文件即可
路径：/data/

第四步：关机重启在去启动你会放心所有问题迎面而解（如果还不行就要检查你设备是不是没连网了）

•自瞄无效
·检查是否处于安全模式下/安全模式下自瞄不可用
·调整触摸位置到手机充电口的一边
·自瞄图标开关没启动

•无法执行内核
·大概率是没解压/小白推荐去看一下使用教程视频

•频繁掉后台/局内打着打着挂就不见了
·如果在特训岛是属于正常情况
·如果这种情况是偶尔一次且不频繁属于正常情况
·如果一句游戏要掉好几次那就证明当前版本不适合你请更换正式版
如果你就是正式版那证明你当前刷入的驱动不适配你的机型/请关机重启更换驱动后重试（例如你使用的1号驱动就关机重启后刷2号驱动以此类推）