免解BL的不要玩kpm，不然修补内核的时候会触发完整性校验然后不开机


有两个hook驱动，这两个驱动的区别就是，一个要过验证，一个不要

天玑用dev驱动，骁龙用hook

记得刷两个模块

和平占用高的话下载个波点音乐边听边打，照做就行了

【自瞄速度】(1-150)
  - 越大越快，建议范围 20-60
  - 公式：(速度/150)×13+1

【自瞄平滑】(1-100+)
  - 越大越慢越稳，建议范围 3-10
  - 公式：移动量 = 像素差×速度÷平滑
  
  用断点先刷入maolei_kpm，没有GKI可以用KPatch-next模块，搭配webui进行管理
  不刷入maolei_kpm除了不能用断点，其他不影响
  
 刷入KPatch以后，启动webui，在里面会看到KPatch-next，点进去，然后安装，直接点击嵌入，好了以后会重启，再进入webui，刷入kpm模块（有GKI可以自行忽略这段话）
 
 用任意驱动都行，用我的也可以，不过记得刷入我的kpm才能用